**Załącznik nr 2**

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**„Remont infrastruktury rekreacyjnej przy żurawiu w Węglowie”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | OPIS | Jedn. miary | ILOŚĆ | CENA JEDNOST. | WARTOŚĆ |
| 1. | Demontaż oraz wykonanie nowej pokrywy drewnianej studni o wym. 1,7m x 1,7m z włazem o wym. 0,7m x 0,7m wraz z 2x impregnacją (olejowy impregnat koloryzujący) | kpl | 1 |  |  |
| 2. | Demontaż oraz wykonanie nowego deskowania kładki o wym. 3,2m x 2,0m wraz z 3x impregnacją (olejowy impregnat koloryzujący) | kpl | 1 |  |  |
| 3. | Wykonanie i montaż drewnianych poręczy o łącznej dł. ok. 15,0mb wraz z 2x impregnacją (olejowy impregnat koloryzujący) | kpl | 1 |  |  |
| 4. | Oczyszczenie i 2x pomalowanie farbą przeciwrdzewną wsporczej konstrukcji stalowej kładki (teownik 60x60 o łącznej dł. ok. 23,0mb) | kpl | 1 |  |  |
| 5. | Wykonanie drewnianej ławki z ½ bala o śr. 30cm i dł. 2,0m wraz z montażem na istniejącej konstrukcji. | szt | 1 |  |  |
| 6. | Oczyszczenie (przeszlifowanie) drewnianego stołu o wym. 5,0m x 1,0m x 0,1m wraz z 2x impregnacją (olejowy impregnat koloryzujący) | szt | 1 |  |  |
| 7. | Oczyszczenie (przeszlifowanie) drewnianych ław o wym. 5,0m x 0,25m x 0,1m wraz z 2x impregnacją (olejowy impregnat koloryzujący) | szt | 2 |  |  |
| 8. | Oczyszczenie (przeszlifowanie) drewnianej konstrukcji wiaty ( połać /4,6m + 2,5m/ x 5,2m; krokwie 15x8cm /4,6m + 2,5m/ x 6szt; płatew 20x20cm /5,0 m/ x 1szt; płatew 15x15cm /5,0m/ x 1szt; słupy fi 20cm /2,2m/ x 2szt; stężenia 12x2,5cm /2,7m/ x 6szt) wraz z 2x impregnacją (olejowy impregnat koloryzujący) | kpl | 1 |  |  |
| 9. | Pokrycie połaci wiaty blachą trapezową w kolorze zielonym na łatach /4,6m + 2,5m/ x 5,2m | m2 | 36,92 |  |  |
| 10. | Obróbki z blachy powlekanej w kolorze zielonym o szer. do 25 cm /4,6m + 2,5m/ x 2 + 5,2m x 3 | mb | 29,80 |  |  |
| **WARTOŚĆ NETTO:** | | | | |  |
| **VAT:** | | | | |  |
| **WARTOŚĆ BRUTTO:** | | | | |  |